-------------------------------------------------------------------------- 

      7031220-60 POLYREX EM
         MATERIAL SAFETY DATA BULLETIN
-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 
1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION
-------------------------------------------------------------------------- 
NÁZEV VÝROBKU: POLYREX EM
05/01/2004

DOVOZCE: ESSO spol. s r.o.
        Na Pankráci 1685/19
        140 21 Praha 4

Nouzové telefonní číslo (24 hodin/den) 224 919 293
Informace o výrobku a technické informace:  257 098 163

URČENO PRO POUŽITÍ: MAZIVO

-------------------------------------------------------------------------- 
2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS
-------------------------------------------------------------------------- 
CHEMICKÉ NÁZVY A SYNONYMA: BASE OIL AND ADDITIVES

SLOŽKY, KTERÉ MUSÍ BÝT CELKOVĚ HLÁŠENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU:

 Název látky       PPřibližné hmotn.%        Klasifikace EU
 --------------           -----------   ----------------------------
 AMINES, C12-14-ALKYL,         1-5      Xi;R38
  ISOOCTYL PHOSPHATES (CAS
  68187-67-7) (EINECS
  269-119-5)

-------------------------------------------------------------------------- 
3. HAZARDS IDENTIFICATION
-------------------------------------------------------------------------- 
Za normálních podmínek použití není tento výrobek podle regulačních
směrnic EU považován za zdraví nebezpečný (viz oddíl 15).

MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA: Za běžných podmínek použití
    není tento přípravek zdraví nebezpečný.  Nadměrná expozice může
    vést k podráždění očí, kůže nebo dýchacích cest.

Další nepříznivé účinky na zdraví člověka/toxikologické informace jsou
uvedeny v oddíle 11.

POZNÁMKA:  Tento výrobek se nesmí bez odborné rady používat pro jiné
    účely.

-------------------------------------------------------------------------- 
4. FIRST AID MEASURES
-------------------------------------------------------------------------- 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Pečlivě opláchněte vodou.  Pokud podráždění
    přetrvává, přivolejte lékaře.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Místa, která se dostala ke styku s látkou, umyjte
    vodou a mýdlem.  Svlékněte a vyperte oděv nasáklý olejem.
    Postižená místa omyjte.  NENOSTE běžný oděv nasáklý produktem.
    POZOR NA POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÁ VSTŘÍKNUTÍM DO KŮŽE:  Jestliže dojde
    ke vstříknutí přípravku buď do kůže nebo pod kůži nebo do
    jakékoliv části těla, musí dotyčnou osobu okamžitě prohlédnout
    lékař chirurgické ambulance bez ohledu na stav zranění nebo jeho
    rozsah.  I když jsou počáteční symptomy při vstříknutí do kůže
    minimální nebo se vůbec neprojeví, může včasný chirurgický zákrok
    provedený v prvních několika hodinách po nehodě výrazným způsobem
    zmenšit následky poškození.
PŘI NADÝCHÁNÍ: Odstraňte z míst dalšího vystavení.  Pokud dojde k
    podráždění dýchacího ústrojí, závrati, nevolnosti nebo ztrátě
    vědomí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.  Dojde-li k zástavě
    dýchání, použijte dýchání z úst do úst, nebo zajistěte mechanické
    větrání.
PŘI POŽITÍ: Nemělo by způsobovat problémy.  V případě nevolnosti
    vyhledejte lékaře.  Nevyvolávejte zvracení.

-------------------------------------------------------------------------- 
5. FIRE-FIGHTING MEASURES
-------------------------------------------------------------------------- 
VHODNÁ HASIVA: Oxid uhličitý, pěna, suché chemické hasivo a vodní
    mlha.
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH: Voda nebo pěna mohou způsobit
    pěnění.  Na chlazení ohni vystavených nádob použijte vodu.  Vodní
    sprcha se může použít na spláchnutí rozlité látky mimo místa
    vystavení.  Zabraňte přiblížení uniklé látky k zápalným zdrojům
    nebo vniknutí roztoku do vodních toků, odpadních vod nebo zdrojů
    pitné vody.
ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HASIČE: V případě požáru v uzavřených
    prostorách musí hasiči použít samostatný dýchací přístroj.
ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU: Žádný.
NEBEZPEČNÉ PRODUKTY HOŘENÍ: Kouř, dým, oxid uhelnatý, oxidy síry,
    aldehydy a jiné produkty hoření v případě nedokonalého hoření.
Bod vzplanutí ţC(F): > 204(400) (ODHADNUTO PRO OLEJ, ASTM D-92 (COC)).
Limity hořlavosti (cca obj.% v ovzduší) -   LEL: není relevantní,
    UEL: není relevantní
OZNAČENÍ NEBEZPEČNOSTI PODLE NEPA:   Zdraví:  0 ,  Hořlavost:  1 ,
    Reaktivita:  R0

-------------------------------------------------------------------------- 
6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
-------------------------------------------------------------------------- 
OZNAMOVACÍ POSTUP: Úniky je nutno hlásit příslušným orgánům.  Tím jsou
    místní odbor životního prostředí a požární sbor.  Jestliže dojde
    ke znečištění drenáží, vodních toků nebo spodní vody, je třeba
    kontaktovat místní vodohospodářskou správu.  V případě nehody a
    úniku na silnici je nutné uvědomit policii, požárníky a je-li to
    nezbytné i místní vodohospodářskou správu.  V případě silniční
    nehody nebo úniku látky na silnici to oznamte na CHEMTREC (800)
    424-9300.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ ÚNIKU NEBO ROZLITÍ:
    VNIKNUTÍ DO PŮDY: Uzavřete zdroj a učiňte běžná bezpečnostní
    opatření.  Podniknětere opatření na minimalizaci nepříznivých
    účinků na spodn vodu.  Uniklou látku odčerpejte, anebo použijte
    písek nebo jinou vhodnou absorpční látku a mechanicky ji
    odstraňte do nádob.  Pokud je to nutné, zlikvidujt zbytky látky v
    souladu s pokyny v oddíle 13.
    VNIKNUTÍ DO VODNÍCH ZDROJŮ: Okamžitě zabraţte postupu uniklé
    látky pomocí ráhen.  Upozorněte ostatní plavidla v blízkosti.
    Informujte přístav a ostatní příslušné úřady.  Přípravek
    odstraňte z hladiny odpěněním nebo použitím vhodného absorpčního
    materiálu.  Povolí-li to příslušné orgány, může být přistoupeno k
    použití vhodných disperzních činidel v případě, že je daný postup
    doporučen místními předpisy pro případ úniku oleje.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zamezte
    vniknutí do kanalizace, vodních zdrojů nebo spodních vod.
    Dotyčné orgány uvědomte, zda byla kontaminována nebo je
    kontaminována půda/vegetace.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU OSOB: Viz oddíl 8

-------------------------------------------------------------------------- 
7. HANDLING AND STORAGE
-------------------------------------------------------------------------- 

ZVLÁŠTNÍ POUŽITÍMAZIVO

POKYNY PRO ZACHÁZENÍ: Při prasknutí vysokotlakých potrubí může dojít k
    vniknutí výrobku pod kůži.  V každém případě vyhledejte lékaře.
    Žádné speciální požadavky kromě běžných hygienických návyků.
    Další informace o osobní ochraně v kapitole 8.
POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ: Pokud přípravek nepoužíváte, skladujte jej v
    uzavřených nádobách.  Neskladujte v otevřených nebo neoznačených
    nádobách.  Skladujte z dosahu silných oxidačních činidel a
    hořlavých látek.  Neskladujte v blízkosti zdroje tepla, výboje
    jisker, ohně nebo silných oxidačních činidel.
ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍZamezte rozstřikování nebo únikům z důvodu
    nebezpečí uklouznutí.
VAROVÁNÍ PRO PŘÍPAD PRÁZDNÝCH NÁDOB: Prázdné nádoby obsahují zadržené
    zbytky (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné.
    NEVYSTAVUJTE NÁDOBY TLAKU, NEŘEŽTE JE, NESVAŘUJTE, NESPÁJEJTE,
    NEPÁJEJTE, NEVRTEJTE A NEBRUŠTE, ANI JE NEVYSTAVUJTE HORKU,
    PLAMENI, JISKRÁM, STATICKÉ ELEKTŘINĚ NEBO JINÝM ZÁPALNÝM ZDROJŮM.
    NÁDOBY MOHOU EXPLODOVAT A ZPŮSOBIT PORANĚNÍ NEBO SMRT.
    Nepokoušejte se prázdnou nádobu znovu naplnit nebo vyčistit,
    protože zbytky látky lze jen ztěží odstranit. Prázdné sudy úplně
    vysušit, zazátkovat a okamžitě vrátit k renovaci. Likvidovat
    způsobem šetrným pro životní prostředí a v souladu s vládními
    předpisy.

-------------------------------------------------------------------------- 
8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION
-------------------------------------------------------------------------- 
PRACOVNÍ LIMITY EXPOZICE:

Tento výrobek neobsahuje žádné složky, u kterých byly stanoveny limity
expozice.

VĚTRÁNÍ: Používejte odpovídající větrání.
OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ: Za normálních podmínek použití a při
    dostatečném větrání není nutné dodržovat speciální požadavky.
OCHRANA OČÍ: Generally eye contact is unlikely with this type
    material.  If eye contact is likely, safety glasses with side
    shields or chemical type goggles should be worn.
OCHRANA KŮŽE: If prolonged or repeated skin contact is likely, oil
    impervious gloves should be worn.  Good personal hygiene
    practices should always be followed.
KONTROLA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: VIZ ODDÍL 7

-------------------------------------------------------------------------- 
9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
-------------------------------------------------------------------------- 
Charakteristické fyzikální vlastnosti jsou uvedeny níže.  Specifické
detalní ú daje najdete v technickém listě výrobku.

VŠEOBECNÉ:
SKUPENSTVÍ: Tuk
BARVA: Modrá
ZÁPACH: Mírný
PRÁH ZÁPACHU-ppm: není relevantní

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZDRAVÍ,BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
pH: NA
BOD VARU ţC(F): > 330(626)
BOD VZPLANUTÍ ţC(F): > 204(400) (ODHADNUTO PRO OLEJ, ASTM D-92 (COC))
FLAMMABILITY (solids)není relevantní
SAMOZÁPALNOST ţC(F): není relevantní
VÝBUŠNÉ VLASTNOSTI: není relevantní
OXIDAČNÍ VLASTNOSTI: není relevantní
TENZE PAR-mmHg 20 ţC: < 0.1
RELATIVNÍ HUSTOTA, 15/4 C: 0.884
ROZPUSTNOST VE VODĚ: Zanedbatelná
ROZDĚLOVACÍ KOEFICIENT: > 3.5
VISKOZITA PŘI 40 ţC, cSt:   95.0
VISKOZITA PŘI 100 ţC cSt: není relevantní
HUSTOTA PAR: není relevantní
RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ: není relevantní

DALŠÍ INFORMACE:
BOD SKÁPNUTÍ ţC(F): > 250(482)
BOD TUHNUTÍ ţC(F): NA
BOD MRAZU ţC(F): NE
POZNÁMKA: VĚTŠINA FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ OLEJOVÝCH SLOŽEK.
DMSO EXTRAKT, IP-346 (OBJ.%): <3, pouze pro minerální oleje
         NA=NENÍ RELEVANTNÍ NE=NENÍ STANOVENO D=ROZKLÁDÁ SE

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE ZÍSKÁTE OD VAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

-------------------------------------------------------------------------- 
10. STABILITY AND REACTIVITY
-------------------------------------------------------------------------- 
STABILITA (TERMÁLNÍ, SVĚTELNÁ, ATD.): Stabilní.
PODMÍNKY, KTERÝCH JE NUTNO SE VYVAROVAT: Extrémní teploty a
    vysokoenergetické zápalné zdroje.
NESLUČITELNOST (LÁTKY A MATERIÁLY, S NIMIŽ VÝROBEK NESMÍ PŘIJÍT DO
    STYKU): Silná oxidační činidla.
NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY: Při běžné teplotě se přípravek
    nerozkládá.
NEBEZPEČNÁ POLYMERIZACE: Nevyskytne se.

-------------------------------------------------------------------------- 
11. TOXICOLOGICAL DATA
-------------------------------------------------------------------------- 
                        ---AKUTNÍ TOXICITA--
ORÁLNÍ TOXICITA (KRYSA):  Prakticky netoxický (LD50:  vyšší než 2000
    mg/kg).  ---Založeno na testování podobných výrobků a/nebo
    složek.
DERMÁLNÍ TOXICITA (KRÁLÍK):  Prakticky netoxický (LD50:  vyšší než
    2000 mg/kg).  ---Založeno na testování podobných výrobků a/nebo
    složek.
INHALAČNÍ TOXICITA (KRYSA):  Prakticky netoxický (LC50:  vyšší než 5
    mg/l).  ---Založeno na testování podobných výrobků a/nebo složek.
DRÁŽDIVOST OČÍ (KRÁLÍK): Practically non-irritating.  (Draize score:
    greater than 6 but 15 or less).   ---Založeno na testování
    podobných výrobků a/nebo složek.
DRÁŽDIVOST KŮŽE (KRÁLÍK): Prakticky nedráždivý.  (Index primárního
    podráždění:  vyšší než 0.5, ale menší než 3).   ---Založeno na
    testování podobných výrobků a/nebo složek.
DALŠÍ ÚDAJE O AKUTNÍ TOXICITĚ: Ačkoli u tohoto výrobku nebyla
    provedena studie akutních toxikologických ůčinků při inhalaci,
    byly testovány různé minerální oleje, jako jsou ty obsažené ve
    výrobku.  Tyto vzorky neměly prakticky žádný nepříznivý účinek
    kromě nespecifické pálivé reakce v plicích na minerální oleje ve
    formě aerosolu.  Přítomn aditiv nebo jiných testovacích přípravků
    (v přibližně stejných množstvích jako u uvedených přípravků)
    pozorované účinky nezměnila.

               ---SUBCHRONICKÁ TOXICIVITA (SHRNUTÍ):
Během studií využívajících opakované dermální aplikace podobnými
    přípravky prováděné na kůži laboratorních zvířat během 13 týdnů
    za použití dávek značným způsobem převyšujících dávky vyskytující
    se při běžné průmyslové expozici nebyl pozorován žádný nepříznivý
    vliv.  U zvířat byly rozsáhle hodnoceny účinky expozice
    (hematologie, složení séra, rozbor moči, hmotnost orgánů rozbor
    tkání, apod.)

                ---REPRODUKČNÍ TOXICITA (SHRNUTÍ)---
Na základě laboratorních studíí vývojové toxikologie prováděných na
    základních složkách tohoto přípravku a/nebo s materiály podobného
    složení není v případě dermální expozice předpokládán žádný
    teratogenní vliv.

                 ---CHRONICKÁ TOXICITA (SHRNUTÍ)---
Opakované a/nebo dlouhodobé vystavení může způsobit podráždění kůže,
    očí a dýchacího ústrojí.  Minerální oleje:  Oleje na bázi tohoto
    přípravku jsou silně rafinovány rozpouštědly a/nebo silně
    hydrogenačně rafinovány.  Studie chronického potírání kůže krys
    silně rafinovanými oleji neprokázaly karcinogenní vliv.  Tyto
    výsledky pravidelně potvrzují různé metody, jako např.  Amesův
    test - IP 346, a/nebo další analytické metody.  Oleje na
    syntetické bázi:  Oleje na bázi tohoto přípravku byly testovány
    Amesovým testem a ostatními testy mutagenity s negativními
    výsledky.  Při chronické dermální expozici se nepředpokládá u
    těchto olejů karcinogenní vliv.

                   ---PŘECITLIVĚLOST(SHRNUTÍ)---
Na základě testů provedených na tomto výrobku, složkách nebo podobném
    výrobku se neočekává senzibilační reakce.

-------------------------------------------------------------------------- 
12. ECOLOGICAL INFORMATION
-------------------------------------------------------------------------- 

NEPŘÍZNIVÉ A FATÁLNÍ ŮČINKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Toto hodnocení vlivu na životní prostředí bylo provedno za použití
    informací jednotlivých složek, protože pro tento specifický
    přípravek nebyly k dispozi žádné údaje z testů.

TOXICITA PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Hlavní složky přípravku neprokazují
    vodní toxicitu v množství 1000 mg/l. Proto se neočekávají
    dlouhodobé nepříznivé účinky na životní prostředí.

PROMNLIVOST: Nestanoveno

ŽIVOTNOST A ODBOURATELNOST: Jelikož se dokázalo, že se hlavní složky
    výrobku rozkládají pomalu až středně rychle, očekává se, že se i
    tento výrobek přirozeně rozkládá.

BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL: Nestanoveno

-------------------------------------------------------------------------- 
13. DISPOSAL CONSIDERATIONS
-------------------------------------------------------------------------- 
ZPŮSOBY ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADU: Pro přípravek je vhodné spalování v
    uzavřené a kontrolované výhřevném spalova či.  Toto spalování mže
    být omezeno platnou legislativou.  Výrobek je také vhodný ke
    zpracování ve schváleném recyklačním zařízení, anebo se může
    likvidovat v příslušném vládním zařízení na likvidaci odpadu.
    Při použití tšchto metod musí uživatel vyhovět požadavkům zákonů
    a předpisů a musí se řídit vlastnostmi výrobku v době likvidace.

EVROPSKÝ ZÁKON O HOSPODAŘENÍ S ODPADY: 12 01 12 (odpadové vosky a
    tuky) Odpady vzniklé běžným použitím tohoto přípravku odpovídají
    výše uvedenému kódu zneškodňování. Avšak odchylka od běžného
    použití a/nebo přítomnost kontaminujících látek může vyžadovat
    uplatnění jiného kódu zneškodňování odpadů, které musí uvést
    poslední uživatel. Tento odpad je považován za nebezpečný podle
    směrnice 91/689/EEC o nebezpečných odpadech a podléhá opatřením
    této směrnice kromě případu, že se na něj vztahuje článek 1(5)
    této směrnice.

-------------------------------------------------------------------------- 
14. TRANSPORT INFORMATION
-------------------------------------------------------------------------- 
USA DOT:  NEREGULOVÁNO PODLE USA DOT.

RID/ADR:  NEREGULOVÁNO PODLE RID/ADR.

IMO:  NEREGULOVÁNO PODLE IMO.

NEREGULOVÁNO PODLE IATA.

-------------------------------------------------------------------------- 
15. REGULATORY INFORMATION
-------------------------------------------------------------------------- 

Označení EU: Podle definice směrnic Evropské unie o nebezpečných
    látkách a přípravcích není tento přípravek považován za
    nebezpečný. Označení EU není požadováno.

NÁSLEDUJÍCÍ SLOŽKY VÝROBKU JSOU UVEDENY V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU:

CHEMICKÝ NÁZEV                        ČÍSLO CAS     CITOVANÝ LIST
        *** ŽÁDNÉ SLOŽKY PODLÉHAJÍCÍ POVINNOSTI HLÁŠENÍ ***

                  --- HLEDANÉ REGULAČNÍ LISTY ---
1=IARC 1 6=NO ALLERGI 11=DE TERAT B 16=DE CARC B 21=CH CARC
2=IARC 2A    7=SE ALLERGY  12=DE TERAT C  17=AT TERAT A
3=IARC 2B    8=SE CARC     13=DE TERAT D  18=AT TERAT B
4=NTP CARC   9=DK CARC     14=DE CARC A1  19=AT TERAT C
5=NTP SUS   10=DE TERAT A  15=DE CARC A2  20=AT TERAT D

CARC=KARCINOGEN; SUS=PODEZŘELÝ KARCINOGEN; TERAT=TERATOGENÍ

     AT = Rakousko          DE = Německo           NO = Norsko
     CH = Švýcarsko       DK = Dánsko           SE = Švédsko

-------------------------------------------------------------------------- 
16. OTHER INFORMATION
-------------------------------------------------------------------------- 

KNIHOVNA RIZIK UVEDENÝCH V ODDÍLE 2 TOHOTO DOKUMENTU:

R38            Dráždí kůži.

POZNÁMKA:  VÝROBKY EXXON MOBIL CORPORATIONS A JEHO FILIÁLEK NEOBSAHUJÍ
PCBS.

Zdravotní studie dokázaly, že mnoho uhlovodíků představuje možná
nebezpečí pr o zdraví člověka, která mohou být u různých osob různá.
Informace uvedené v t omto bezpečnostním listě odpovídají předepsanému
použití. Tento výrobek nesmí být používán k jinému účelu. V každém
případě berte ohled na následující dop oručeníd:

PRŮMYSLOVÉ OZNAČENÍ Za normálních podmínek předepsaného použití tento

výrobek nepředstavuje nebezpečí pro zdraví člověka.  Nadměrné
vystavení může způsobit podráždění očí, kůže, nebo dýchacích orgánů.
Dbejte vždy na dodržování hygienických předpisů.  První pomoc:  Kůži
omyjte vodou a mýdlem.  Oči vypláchněte vodou V případě vystavení
kouři nebo parám přesuţte postiženou osobu na čerstvý vzduch.  V
přípdě požití nevyvolávejte zvracení.  Pokud příznaky přetrvávají,
vyhledejte lékařskou pomoc.  Před použitím výrobku si prostudujte
tento bezpečnostní list.

Všechny části tohoto bezpečnostního listu vytištěné tučně zdůrazňují
poslední významné změny, které byly provedeny na základě rad nebo
podaných informací.

**********************************************************************
Pouze k vnitřnímu použití:  MHC:  1* 1* 1* 1* 1*, MPPEC:  A, TRN:
7031220-60, ELIS:  407660
Datum schválení EHS: 05JAN2004
**********************************************************************

Information given herein is offered in good faith as accurate, but
without guarantee. Conditions of use and suitability of the product for
particular uses are beyond our control; all risks of use of the product
are therefore assumed by the user and WE EXPRESSLY DISCLAIM ALL
WARRANTIES OF EVERY KIND AND NATURE, INCLUDING WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN RESPECT TO THE
USE OR SUITABILITY OF THE PRODUCT. Nothing is intended as a
recommendation for uses which infringe valid patents or as extending
license under valid patents. Appropriate warnings and safe handling
procedures should be provided to handlers and users. Alteration of
this document is strictly prohibited. Except to the extent required
by law, republication or retransmission of this document, in whole or
in part, is not permitted. Mobil assumes no responsibility for accuracy
of information unless the document is the most current available from an
official Mobil distribution system. Mobil neither represents nor
warrants that the format, content or product formulas contained in this
document comply with the laws of any other country except the United
States of America.

Copyright 1996 Mobil Corporation, Všechna práva vyhrazena

Další informace získáte na:
    Mobil Oil Corporation
    3225 Gallows Road
    Fairfax, VA 22037
    Tel: (800) 662 - 4525 nebo (703) 849-3265